1 引言  
1.1 什么是流量定标  
1.2 标准星方法  
1.3 标准星方法的局限性  
1.4 空间与地面大视场测光巡天流量定标比较  

2 硬件驱动的方法  
2.1 Uber calibration方法  
2.2 Hyper calibration方法  
2.3 Forward Global Calibration方法  

3 软件驱动的方法  
3.1 SLR方法  
3.2 SL方法  
3.3 SCR方法  

4 恒星颜色回归方法的应用、问题与发展  

5 总结与展望